|  |  |
| --- | --- |
| **Élément demandé** | **Valeur trouvée** |
| * L'adresse MAC source | 00:1a:73:24:44:89 |
| * L'adresse MAC destination | 00:12:17:41:c2:c7 |
| * L'EtherType | 0800 (IPv4) |
| **Le contenu de l'en-tête IP, soit:** |  |
| * La version du protocole | 4 (IPv4) |
| * L'IHL | 5 (20 octets) |
| * Le service | 00 |
| * La longueur totale du datagramme IP (en décimal, pas en hexadécimal) | 01bb ou 443 (décimal) |
| * L'identifiant affecté au datagramme | dac2 (56002 en décimal) |
| * Les flags | 40 |
| * Les offsets | 00 (0 en décimal) |
| * La valeur du champ TTL | 3c |
| * Le contenu du champ protocole. En déduire le protocole encapsulé dans le paquet IP. | 06 (TCP) |
| * Le checksum | fc9d |
| * L'adresse IP source (en format décimal) | 213.228.0.42/d5 e4 00 2a |
| * L'adresse IP de destination (en format décimal) | 62.147.81.59/3e 93 51 3b |

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement